ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ

 ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

 ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ».

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |
| --- |
| **ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** |
| **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  |
| Α.Α. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ | Είδος Εργασίας | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ | Μονάδα | Τιμή Μονάδας | Ποσότητα | Δαπάνη |
|
|   |   |   |   |   |   | Μερική  | Ολική |
| **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ** |
|   |  |
|  **ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ** |   |
| 1 | ΟΙΚ 22.20.01 | Καθαίρεση επιστρώσεων δαπέδων παντός τύπου | OIK-2236 | Μ2 |  | 80,00 |   |   |
| 2 | ΣΧ 22.20 | Καθαίρεση πάσης φύσεως μόνωσης δώματος πάχους > 7εκ  | ΟΙΚ--2236 | m3 |  | 50,00 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |
| **ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ** |   |
| 3 | ΟΙΚ 54.46.01  | Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm | ΟΙΚ 5446.1  | Μ2 |  | 2,65 |   |   |
|   |  |   |
|  |
| **ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ** |   |
| 4 | ΟΙΚ 65.25 | Κινητές σίτες αερισμού | ΟΙΚ-6530 | Μ2 |  | 127,00 |   |   |
| 5 | ΟΙΚ Ν. 65.35 | Eπισκευή υαλοστασίων και θυρών μονόφυλλων ή δίφυλλων εξαλουμινίου μεθ’ενός ή και των δύο φύλλων συρομένων | ΟΙΚ-6525 | ΤΕΜ |  | 20,00 |   |   |
| 6 | ΟΙΚ 65.50.02 | Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσσες αυτών. | ΟΙΚ 6541 | Μ2 |  | 56,00 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|   |
| **ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ** |   |
| 7 | ΟΙΚ ΣΧ 7121  | Σποραδική επισκευή επιχρισμάτων | ΟΙΚ 7121 50% ΟΙΚ 7131 50% | Μ2 |  | 150,00 |   |   |
| 8 | ΟΙΚ 73.33.01 | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm | OIK-7331 | Μ2 |  | 2,50 |   |   |
| 9 | ΟΙΚ 73.34.01 | Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm | OIK-7326.1 | Μ2 |  | 12,00 |   |   |
| 10 | ΟΙΚ 79.48.05  | Δάπεδο Ασφαλείας για ύψος πτώσης έως και 1,40m | ΟΙΚ-7934 | Μ2 |  | 80,00 |   |   |
| 11 | ΟΙΚ 73.37.02 | Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm | ΟΙΚ 7338 | Μ2 |  | 80,00 |   |   |
|   |  |   |
|  |
| **ΜΟΝΩΣΕΙΣ** |   |
| 12 | ΟΙΚ 79.11.01 | Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη οπλισμένη με πολυστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων. | OIK 7912 | Μ2 |  | 630,00 |   |   |
| 13 | ΟΙΚ 79.49 | Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης  | ΟΙΚ 7934  | Μ2 |  | 630,00 |   |   |
|   |   |   |   |   |  |  |  |   |
|   |
| **Η/Μ** |   |
| 14 | ΑΤΗΕ Ν. 7789, (50%) ΑΤΗΕ Ν. 8062, (50%)  | Πλήρης κατασκευή εγκατάστασης ύδρευσης και αποχέτευσης στον χώρο WC ΑΜΕΑ | ΗΛΜ4 | κατ’ αποκοπήν |  | 1,00 |   |   |
| 15 | ΑΤΗΕ Ν. 8151.10  | Εξοπλισμός WC ΑΜΕΑ- για πλήρη λειτουργία  | ΗΛΜ 14  | κατ’ αποκοπήν |  | 1,00 |   |   |
| 16 | ΑΤΗΕ Ν. 8256.4 | Ηλιακός Θερµοσίφωνας 240 l µε επιφάνεια 4 µ2 | ΗΛΜ 24  | κατ’ αποκοπήν |  | 2,00 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
| **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** |
|  |   |
| 17 |   | Κλιματιστική μονάδα τοίχου ψύξης-θέρμανσης 9.000 Βtυ/hr  | ΗΛΜ 37 | ΤΕΜ |  | 1 |   |   |
| 18 |   | Κλιματιστική μονάδα τοίχου ψύξης-θέρμανσης 12.000 Βtυ/hr  | ΗΛΜ 37 | ΤΕΜ |  | 2 |   |   |
| 19 |   | Κλιματιστική μονάδα τοίχου ψύξης-θέρμανσης 18.000 Βtυ/hr  | ΗΛΜ 37 | ΤΕΜ |  | 2 |   |   |
| 20 |   | Πολυμηχάνημα (Φωτοτυπικό-Εκτυπωτής-Scanner / Σαρωτής) |   | ΤΕΜ |  | 3 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
| **ΑΘΡΟΙΣΜΑ** |   |   |   |   |   |   |  |
| **ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 24%** |   |   |   |   |   |   |  |
|  **ΣΥΝΟΛΟ** |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ | ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| ΕΚΠΤΩΣΗ: | ΕΚΠΤΩΣΗ:  |  |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ